Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| Project | Nota bodembeheer gemeente Gooise Meren |
| Rapportcode | SOB009074.RAP002 |
| Bestand(en) | SOB009074\_GooiseMeren\_v2def.shp |
| Contact | [KReezigt@Lievense.com](mailto:KReezigt@Lievense.com); 088 – 910 2000 |
| Bestemd voor | Gemeente Gooise Meren |
| Datum | 9 september 2021 |

Toelichting inhoud shapefile per attribuut:

‎

|  |  |
| --- | --- |
| Kolom | Inhoud |
| Vml\_gem | Voormalige gemeente (Bussum / Naarden / Muiden) |
| BFK | Bodemfunctieklasse (kaartbijlage N1) |
| opm | Opmerkingen / bijzonderheden  (hulpkolom bij totstandkoming bodemkwaliteitskaart) |
| Zone | Bodemkwaliteitszone (kaartbijlage N2) |
| Uniek\_geb2 | Codering/naam van delen van niet-aaneengesloten deelgebieden (hulpkolom bij totstandkoming bodemkwaliteitskaart) |
| OBGpfas | Ontgravingsklasse bovengrond (0-0,5 m-mv) (kaartbijlage N3A) |
| OTLpfas | Ontgravingsklasse tussenlaag (0,5-1 m-mv) (kaartbijlage N3B) |
| OOGpfas | Ontgravingsklasse ondergrond (1-2 m-mv) (kaartbijlage N3C) |
| TBG | Toepassingseis generiek beleid bovengrond (0-0,5 m-mv)  (kaartbijlage N4A) |
| TOG | Toepassingseis generiek beleid tussenlaag en ondergrond (0,5-2 m-mv)  (kaartbijlage N4B) |
| TBGgebsp | Gebiedsspecifieke toepassingseis bovengrond (kaartbijlage N5A) |
| TOGgebsp | Gebiedsspecifieke toepassingseis tussenlaag en ondergrond  (kaartbijlage N5B) |

*De tussen haakjes aangegeven bijlagenummers corresponderen met de kaartbijlagen van het hoofdrapport.*